**Б.3.5. Производство редких, благородных и других цветных металлов**

1. Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств?

2. Что не допускается к загрузке в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак?

3. При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов?

4. В какой зоне не допускается нахождение людей?

5. Какие требования установлены к процессу сливания расплава металла из ковшей и миксеров? Выберите правильный вариант ответа.

6. После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта?

7. При наличии каких дефектов ковшей их эксплуатация не допускается?

8. Какие требования установлены к месту расстановки ковшей, предназначенных для расплава металла?

9. Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим материалам?

10. Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами?

11. Какие требования установлены к состоянию вакуум-ковшей, тиглей, коробов, кристаллизаторов, изложниц и других емкостей для расплава перед заливкой в них расплава в электролитическом производстве магния?

12. Какие требования установлены к инструментам, приспособлениям и оснастке, используемым для ведения технологии или обслуживания оборудования?

13. Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым во взрывопожароопасных зонах и помещениях?

14. От чего должны быть защищены составные части производственного оборудования, в том числе энергетические трубопроводы, рукава подачи природного газа, кислорода, мазута, воздуха, масла, воды, троллеи для питания электрического оборудования тележек, перевозящих расплавы металлов, и электрические кабели?

15. Какие требования установлены к установке расходных баков с мазутом?

16. Чему подлежат производственные емкости (ковши, шлаковые чаши, совки, кюбели, тара, корзины) после изготовления или ремонта?

17. Какое требование к устройству внутренних производственных помещений, находящихся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность аварии или травмирования работников, указано неверно?

18. Как должны быть расположены пульты управления агрегатами?

19. Что должны иметь закрома и ямы?

20. Как должна устраняться пробуксовка ленты конвейера?

21. Что должно быть исключено в коммуникациях системы транспортирования взрывопожароопасных веществ и материалов?

22. На что должна быть проверена система пневмотранспорта перед вводом в эксплуатацию?

23. Чем должны быть оборудованы шлаковозы?

24. Что должно иметься на шлаковом отвале?

25. Какие шпалы должны применяться на железнодорожных путях шлакового отвала?

26. Какие требования установлены к кабине завалочной машины?

27. Чем должны быть оборудованы места пересечения железнодорожных путей для подачи составов ковшей с жидким чугуном с путями для подачи шихтовых материалов?

28. Какие требования установлены к оборудованию производственных помещений, в которых возможны воспламенения одежды или химические ожоги?

29. Какие требования установлены к системам освещения во взрывоопасных помещениях?

30. Что должна обеспечить система светозвуковой сигнализации?

31. Какие требования установлены к расположению КИПиА?

32. Какие требования установлены к проверке и испытанию приборов во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях?

33. Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации печей для обжига шихтовых материалов и концентратов?

34. Какие требования установлены к хранению стержней, шаров, футеровки, запасных деталей и приспособлений?

35. Куда должны заноситься записи о проведении технического обслуживания, выявленных дефектах и нарушениях газопроводов?

36. Какие требования установлены к проведению ремонтных работ внутри нагретых технических устройств?

37. Что должно быть предусмотрено при проектировании конвейеров для подачи материалов? Выберите правильный вариант ответа.

38. Какие требования установлены к ведению взрывных работ, хранению, транспортированию взрывчатых материалов и эксплуатации броневых ям?

39. Чем должны быть оборудованы помещения, в которых размещены печи для отжига полуфабрикатов в среде водорода, при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

40. Какое должно быть содержание водорода, подаваемого в установки, при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

41. Как часто должно проверяться исправное действие автоблокировки и сигнализации?

42. Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях?

43. Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных вне помещений?

44. В каких случаях запрещается газовая резка и сварка на действующих газопроводах?

45. На что должен проверяться выполненный сварной шов после врезки в действующий газопровод?

46. Разрешено ли использовать продувочные свечи для выпуска в атмосферу избыточного газа?

47. С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии до 0,1 мм/г?

48. Как часто должна производиться нивелировка действующих газопроводов?

49. До розжига газопотребляющего агрегата чем должен быть продут газопровод перед коллектором?

50. В какие сроки в помещениях категории А должна осуществляться проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений газопроводов, арматуры и приборов мыльной эмульсией?

51. Как часто должны проходить поверку контрольно-измерительные приборы в процессе эксплуатации?

52. Какой должна быть объемная доля кислорода в воздухе производственных помещений производства ПРВ?

53. Что необходимо устанавливать в производственных помещениях, где возможны воспламенение одежды или химические ожоги у работников?

54. После установления каких показателей температуры разрешается проводить ремонтные работы внутри нагретых технических устройств, а также низкотемпературных технических устройств?

55. При каких условиях допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного технологического оборудования?

56. Каким образом должен проводиться отогрев трубопроводной арматуры?

57. Как часто должен производиться осмотр трубопроводов кислорода?

58. Как часто должен производиться проверка конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы кислорода в зимнее время?

59. Как часто должна проводиться проверка правильности показаний приборов, перечень которых утверждается руководителем производства?

60. Какой установлен порядок хранения обтирочных материалов?

61. Из каких материалов не могут быть изготовлены разделители (заглушки) или другие изделия, помещаемые внутри кислородопровода при его обезжиривании?

62. Из каких сплавов металлов запрещается установка арматуры на кислородопроводах?

63. С какой периодичностью должны проверяться на работоспособность вентиляционные системы и состояние ванн травления?

64. Какие требования к производственным помещениям, оборудованию участков приготовления травильных растворов и травления металла указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

65. Какие работы производятся на ОПО горно-металлургических производств? Выберите правильный вариант ответа.

66. Какие из перечисленных требований к акту-допуску подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности указаны неверно?

67. Какие действия предпринимаются при необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности?

68. В каком количестве экземпляров составляется акт-допуск подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности?

69. С кем согласовывается перечень работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

70. Кем могут проводиться работы повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

71. В течение какого времени хранится журнал регистрации нарядов-допусков со дня внесения последней записи?

72. На какой максимальный срок выдается наряд-допуск на работы повышенной опасности?

73. Кто определяет (назначает) работников, выполняющих мероприятия по безопасности труда, указанных в наряде-допуске (ответственных исполнителей)?

74. Какие из перечисленных требований к наряду-допуску на работы повышенной опасности указаны неверно? Выберите два правильных ответа.

75. В течение какого времени хранятся закрытые (подписанные) наряды-допуски на работы повышенной опасности?

76. Какое количество производителей (руководителей) работ назначаются на все время действия наряда-допуска на работы повышенной опасности при производстве работ в несколько смен?

77. Какие действия должны быть выполнены при утрате наряда-допуска на работы повышенной опасности?

78. В каких из перечисленных случаях допускается продолжать работы, проводимые по наряду-допуску, на опасных производственных объектах?

79. На какие группы подразделяются газоопасные места на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

80. С кем согласовывается инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности? Выберите два правильных ответа.

81. С кем согласовывается план организации и проведения газоопасной работы?

82. Какое из перечисленных требований к применению жетон-бирочной системы указано неверно?

83. Каким составом должны выполняться газоопасные работы I и II группы газоопасности с образованием взрывопожароопасных смесей?

84. Какой стаж работы в газовом хозяйстве должны иметь лица, назначаемые ответственными руководителями и ответственными исполнителями газоопасных работ?

85. Какая допускается максимальная температура газа в газопроводах в случае подачи в них пара для пропарки, продувки и отогрева?

86. Какому документу должны соответствовать электропечи для плавки шихтовых материалов, благородных металлов и сплавов?

87. Под каким давлением водоохлаждаемые элементы плавильных печей перед монтажом должны испытываться на герметичность при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

88. В каком случае допускается загрузка шихты и проведение технологических работ с применением неизолированного металлического инструмента при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

89. Какое испытательное напряжение должна выдержать в течение 1 минуты изоляция индуктора относительно корпуса электропечи при номинальном напряжении более 1000 В при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

90. Какой персонал выявляет и устраняет причины отключения при автоматическом отключении высокочастотной установки в процессе работы при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

91. Чем должна быть продута камера печи при обнаружении утечки водорода из камеры или при перегорании спирали при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов? Выберите 2 варианта ответа.

92. Под каким давлением рубашки водоохлаждаемых изложниц и кристаллизаторов перед пуском их в эксплуатацию и после ремонта должны подвергаться гидравлическим испытаниям при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

93. Какое испытательное напряжение должна выдержать в течение 1 минуты изоляция индуктора относительно корпуса электропечи при номинальном напряжении до 1000 В при производстве благородных металлов, сплавов и полуфабрикатов?

94. Чем должно производиться тушение загоревшихся легких металлов и их сплавов? Выберите 2 варианта ответа.

95. В какой таре должно производиться транспортирование бихромата калия к месту приготовления рабочего раствора?

96. После чего должна выполняться заливка металла в кристаллизатор машины полунепрерывного литья?

97. Где указывается высота штабелей, в которые укладываются остывшие рулоны готовой продукции, при бесслитковом производстве катанки и ленты?

98. Какие помещения должны быть соединены крытыми коридорами и галереями для транспорта материалов, расплавов и передвижения людей по установленным маршрутам?

99. Какие действия могут быть предприняты перед проведением операции по перестановке штырей на электролизерах с верхним токопроводом к самообжигающемуся аноду согласно Правилам безопасности процессов получения или применения металлов? Выберите 2 варианта ответа.

100. Каким должно быть сопротивление изоляции элементов напольных рельсовых машин на производстве алюминия?

101. С какой периодичностью проводится проверка электрического сопротивления трубопроводов подачи воды для охлаждения элементов электролизеров?

102. Согласно какому документу должна проводиться проверка электрического сопротивления изоляции узлов и деталей электролизной установки?

103. Какие из перечисленных требований на электролитическом производстве магния указаны неверно?

104. Что из перечисленного должно производиться в соответствии с инструкциями по пуску и остановке агрегатов (технических устройств) на объекте электролитического производства магния? Выберите правильный вариант ответа.

105. Какие из перечисленных требований на электролитическом производстве магния указаны неверно?

106. Какие из перечисленных требований при рафинировании и разливке металлов указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

107. С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния форм и изложниц для разливки металлов?

108. Какие из перечисленных требований при разливке металлов указаны неверно?

109. В соответствии с каким документом должно быть организовано хранение металлического лития, используемого для приготовления сплавов с алюминием?

110. Какие из перечисленных требований указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

111. Что из перечисленного допускается в складских помещениях для хранения готовой продукции литейного производства?

112. Чем производится отогрев смерзшейся изоляции для обеспечения доступа к адсорберам?

113. Какие из перечисленных ремонтных работ допускается производить одновременно при ремонте арматуры, расположенной на теплом и холодном концах регенераторов в период остановки ВРУ?

114. Какой предел огнестойкости должен быть у стен, разделяющих взрывоопасные помещения на водородных станциях?

115. Какая должна быть минимальная высота забора по периметру территории всего комплекса производства водорода?

116. С каким интервалом должна проверяться объемная доля кислорода в месте проведения ремонтных работ во время нахождения персонала внутри трубопроводов, опорных обечаек регенераторов, в отсеке обратноповоротных клапанов или арматуры?

117. Какое должно быть расстояние между ресиверами одного газа?

118. Какие требования к ресиверам для водорода (сосудам) указаны неверно?

119. Какие действия необходимо осуществить перед ремонтом клапанов (трубопроводов) теплого и холодного концов регенераторов в период остановки ВРУ? Выберите правильный вариант ответа.

120. При каком условии ВРУ должна подвергаться обезжириванию?

121. Какие установлены сроки обезжиривания ВРУ, работающих по схеме высокого и среднего давлений с блоками комплексной очистки на цеолитах и турбодетандерами, а также по схеме низкого давления?

122. Что из перечисленного не подлежит обезжириванию в процессе эксплуатации ВРУ? Выберите правильный вариант ответа.

123. В каком случае арматура, предназначенная для работы с кислородом, не подлежит обезжириванию перед монтажом?

124. Какое из перечисленных требований при необходимости проведения обезжиривания технических устройств и трубопроводов ПРВ растворителями указано неверно?

125. До какой максимальной температуры допускается нагрев поверхностей в помещениях, где производится обезжиривание кислородного оборудования пожаровзрывоопасными растворителями?

126. До какой температуры должен отогреваться сосуд, бывший в эксплуатации, перед проведением работ по обезжириванию способом протирки и чем он должен продуваться?

127. Какое из перечисленных требований к потреблению газообразного кислорода и других продуктов разделения воздуха указано неверно?

128. Какое значение не должно превышать содержание сероводорода в коксовом газе в заводских сетях действующих предприятий?

129. Какое значение не должно превышать содержание сероводорода в коксовом газе при газоплазменной обработке металла в закрытых помещениях, а также нафталина летом и зимой?

130. Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей?

131. Какое расчетное давление газа соответствует газопроводам среднего давления?

132. Какие требования из перечисленных должны предусматриваться для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих горючие продукты? Выберите правильный вариант ответа.

133. В каком случае все технологическое оборудование должно продуваться инертным газом? Выберите 2 варианта ответа.

134. При каком содержании водорода в воздухе производственного помещения по сигналу от автоматического газоанализатора технологическое оборудование этого помещения должно быть остановлено?

135. При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?

136. Какие требования к вентиляции помещения, где возможно выделение водорода, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

137. Какие из перечисленных ограждающих конструкций не относятся к легкосбрасываемым?

138. Как должны сооружаться газопроводы на территории предприятия?

139. Через какое расстояние должны заземляться наружные газопроводы?

140. При каком максимальном содержании сероводорода в газе допускается установка бронзовых кранов или задвижек с бронзовыми кольцами на газопроводах?

141. Какое из перечисленных требований к задвижкам и заглушкам, устанавливаемым на газопроводах, указано неверно?

142. Какая информация должна быть выбита на хвостовике каждой съемной заглушки газопровода?

143. Какая должна быть минимальная высота водяного затвора конденсатоотводчиков межцеховых газопроводов, работающих под избыточным давлением?

144. Какое из перечисленных требований к отводу конденсата из цеховых газопроводов указано неверно?

145. Какое из перечисленных требований к стационарным газоразборным постам указано неверно?

146. Какой должен быть нижний предел давления для I разряда газов-заменителей ацетилена перед газопламенной аппаратурой?

147. При каком увеличении содержания кислорода в газе в напорном коллекторе газоотсасывающей станции отвод газа от электропечи должен быть немедленно прекращен?

148. Каким уплотнительным устройством, препятствующим выбиванию газов в цех, должно оборудоваться отверстие в охладителе конвертерных газов?

149. Какое допускается максимальное содержание оксида углерода в газах, поступающих в электрофильтр, при отводе газов с полным дожиганием?

150. Содержание каких из перечисленных газов измеряется в продуктах неполного сгорания за дымососом при отводе газов без дожигания? Выберите 2 варианта ответа.

151. С какой периодичностью газопроводы сероочистки природного газа подвергаются пневматическому испытанию?

152. Какое из перечисленных требований к установке сероочистки природного газа указано верно?

153. Какое минимальное остаточное давление должны иметь баллоны, подготовленные для наполнения водородом?

154. На какой высоте от пола должны быть расположены окна в помещениях отделений наполненных баллонов, наполнительных и разрядных рамп?

155. Какой должна быть ширина свободного прохода между щитом управления вентилями и ближайшими стенами наполнительной?

156. Стальными листами какой толщины должны отделяться от рабочей зоны баллоны с водородом при их горизонтальном расположении и размещении внутри помещения?

157. При какой чистоте водорода должен производиться пуск компрессора для наполнения баллонов?

158. Какие устройства должны быть установлены на нагнетательном газопроводе для отключения компрессора от коллектора высокого давления?

159. На какой ступени сжатия водородные компрессоры должны иметь предохранительные клапаны?

160. Через какое время должны наноситься защитные лакокрасочные покрытия на фланцы и болты межцеховых и цеховых газопроводов и газовых аппаратов?

161. Какой технической документацией должен быть оснащен каждый компрессорный агрегат или установка, или группа однородных компрессорных установок?

162. Какие требования к компрессорным установкам указаны неверно?

163. Какие требования к компрессорным установкам указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

164. Через какое время должны наноситься защитные лакокрасочные покрытия на наружные поверхности межцеховых и цеховых газопроводов и газовых аппаратов?

165. С какой периодичностью должен производиться осмотр газопроводов, газовых установок и газового оборудования комиссией на производстве?

166. Кто из перечисленных лиц не должен входить в состав постоянно действующей комиссии для проведения осмотров объектов газового хозяйства?

167. С какой периодичностью должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях, и вне помещений?

168. С какой периодичностью должна производиться ревизия с разборкой регулятора давления, предохранительных клапанов, фильтров газопроводов, газовых установок и газового оборудования?

169. До каких пор должна осуществляться продувка азотом перед пуском в работу установки по производству реформерного газа для производства металлизованного горячевосстановленного железа?

170. Какое из перечисленных требований к установке по производству реформерного газа указано неверно?

171. Кто утверждает инструкцию по перекачке сероуглерода из транспортной емкости в емкость хранения?

172. Кем производится испытание газопроводов и газовых установок после окончания строительно-монтажных и сварочных работ (включая ремонтные работы)?

173. Какое из перечисленных требований к манометрам, используемым при проведении испытаний газопроводов и газовых установок, указано верно?

174. В течение какого времени выдерживают испытательное давление в трубопроводе при испытании на прочность, после чего снижают до рабочего давления, при котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность)?

175. Какое устанавливается минимальное расстояние от испытываемого газопровода большого диаметра, расположенных вне помещений, до границ охраняемой зоны во время проведения пневматических испытаний на прочность?

176. Каким давлением производится дополнительное испытание на герметичность межцеховых и внутрицеховых газопроводов?

177. Какая установлена продолжительность дополнительных испытаний на герметичность для вновь сооружаемых газопроводов?

178. Какая устанавливается продолжительность периодических испытаний на герметичность для газопроводов, а также испытаний после ремонта, связанного со сваркой и разборкой газопровода?

179. При какой скорости падения давления за время дополнительного пневматического испытания на герметичность внутрицеховых газопроводов (для трубопроводов внутренним диаметром до 250 мм включительно) результаты признаются удовлетворительными?

180. При какой скорости падения давления за время дополнительного пневматического испытания на герметичность межцеховых газопроводов (для трубопроводов внутренним диаметром до 250 мм включительно) результаты признаются удовлетворительными?

181. У кого должен находиться агрегатный (ремонтный) журнал на отдельных объектах газового цеха, а также в цехах, в составе которых имеются объекты газового хозяйства?

182. При каком избыточном давлении газа в газопроводах разрешается производить электросварочные работы на газопроводах при ремонтах?

183. Какие действия должны быть произведены перед продувкой газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

184. В каком радиусе у мест выброса газовоздушной смеси в атмосферу должно быть приостановлено движение всех видов транспорта, запрещено применение открытого огня и производство сварочных работ в период продувки газопровода?

185. Какому классу должна соответствовать герметичность арматуры с металлическим уплотнением в затворе, применяемая для установки на трубопроводах водорода?

186. Какому классу должна соответствовать герметичность затвора запорной арматуры со средой водорода?

187. Какую арматуру не допускается применять на водородопроводах?

188. Каким должно быть минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих приборов)?

189. В соответствии с требованиями какой документации должны производиться проектирование, монтаж и эксплуатация водородопроводов, а также вспомогательных трубопроводов обвязки участков комплекса получения и потребления водорода?

190. В каком случае допускается использовать продувочные свечи газопроводов для выпуска в атмосферу избыточного газа?

191. Какие сроки проведения ревизии газопроводов должны быть при скорости коррозии более 0,5 мм/г?

192. При какой скорости коррозии срок проведения ревизии газопроводов должен быть не реже одного раза в 2 года?

193. Какой допускается максимальный подъем температуры газа в газопроводах?

194. В каком случае допускается подача газа без поднесения запальника, факела или другого воспламеняющего средства к горелке газопровода?

195. Кто осуществляет выбор типа быстродействующего отсекающего клапана на подводе газа к каждому агрегату с дутьевыми горелками?

196. Какое из перечисленных требований при эксплуатации газового оборудования газопотребляющих агрегатов указано верно?

197. С какой периодичностью должна производиться режимная наладка газоиспользующего оборудования?

198. В каком случае допускается режимную наладку газоиспользующего оборудования проводить не реже одного раза в четыре года?

199. С какой периодичностью должна производиться проверка технического состояния вентиляционных каналов в зданиях (помещениях) с установленным газоиспользующим оборудованием и пылеуборка, и дезинфекция вентиляционных каналов?

200. С какой периодичностью должны производиться проверка технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (газоходов газоиспользующего оборудования, дымоходов и дымовых труб) и их прочистка?

201. Где не допускается размещение операторных помещений?

202. Какие требования к монтажу и эксплуатации водородопроводов указаны неверно?

203. Какая продолжительность пневматических испытаний установлена Правилами безопасности процессов получения или применения металлов после проведения плановых или аварийных остановок водородопроводов?

204. Через какое время после ввода объекта в эксплуатацию должна проводиться первая выборочная ревизия водородопроводов на вновь осваиваемых производствах?

205. С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность холодных участков (с температурой до 200 °C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см²)?

206. С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность горячих участков (с температурой 200 - 400 °C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см²)?

207. В каких местах допускается прокладка водородопроводов?

208. Через какие помещения допускается прокладка водородопроводов?

209. Какие требования к размещению запорной арматуры на водородопроводах указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

210. На каких минимальных расстояниях (по горизонтали) до групповых газобаллонных установок допускаются работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов, а также применение открытого огня от других источников?

211. На каких минимальных расстояниях (по горизонтали) до отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускаются работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов, а также применение открытого огня от других источников?

212. В каком положении должны находиться баллоны со сжиженным газом во время работы?

213. Какое действие должно быть осуществлено в первую очередь при зажигании ручной горелки или резака?

214. Какое из перечисленных действий допускается при эксплуатации оборудования для газопламенной обработки металлов? Выберите правильный вариант ответа.

215. Какое из перечисленных требований при эксплуатации взрывопожароопасных объектов указано неверно?

216. С какой периодичностью должен производиться текущий ремонт оборудования с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов и фильтров ГРП и ГРУ, если в паспортах заводов-изготовителей на это оборудование не установлены другие сроки обслуживания?

217. При каком давлении должна производиться настройка срабатывания предохранительно-запорных клапанов при их наличии в ГРП (ГРУ)?

218. В каком случае допускается подача потребителям газа по обводной линии (байпасу) ГРП и ГРУ?

219. Какое должно быть содержание влаги в шихтовых материалах, загружаемых в руднотермическую печь, при производстве титанового шлака?

220. Какой предусмотрен размер ячеек предохранительных решеток бункеров при производстве титанового шлака?

221. Какие из перечисленных видов работ не допускается производить при работающей дробилке при производстве титанового шлака? Выберите правильный вариант ответа.

222. Какие виды работ должны выполняться не реже одного раза в 6 месяцев при эксплуатации ГРП и ГРУ?

223. Какие из перечисленных видов работ не должны выполняться при техническом обслуживании технологического оборудования ГРП и ГРУ? Выберите 2 варианта ответа.

224. В какие сроки должен проводиться капитальный ремонт ГРП и ГРУ?

225. Чем должна производиться продувка импульсных газовых проводок?

226. Как часто необходимо осматривать электрододержатели и электроды, а также системы токоподвода к печам при производстве титанового шлака?

227. При какой длине трубки разрешается прожигать летку при наличии предохранительного ограждения (стационарного щита) при производстве титанового шлака?

228. На каком минимальном расстоянии могут находиться люди от путей и натяжного троса при транспортировании тележек с изложницами или ковшами, наполненными металлом или шлаком, при производстве титанового шлака?

229. Какое из перечисленных требований при производстве четыреххлористого титана указано неверно?

230. Какая допускается максимальная температура стенок бака и четыреххлористого титана при периодическом процессе получения низших хлоридов титана?

231. Что из перечисленного не применяется для тушения алюминиевой пудры?

232. На каком расстоянии должна устанавливаться тара с алюминиевой пудрой от отопительных систем?

233. С какой периодичностью должна производиться уборка производственных помещений участка получения низших хлоридов титана?

234. Каким составом должны проводиться ремонт и чистка шахтных печей сопротивления?

235. Чем производится удаление воды из рубашки охлаждения фланцев реторт и крышки перед демонтажем аппаратов вакуумной сепарации?

236. Чем определяется уровень заполнения ковша при транспортировании магния и хлористого магния?

237. В каком случае должна производиться подача кислоты с концентрацией более 15% в травильные ванны?

238. С какой периодичностью должна производиться влажная уборка рабочих мест, площадок и полов в местах рассева и магнитной сепарации титан пористых порошков?

239. В каком случае напряжение с электродов должно быть снято при обезвоживании карналлита и производстве флюсов?

240. Какое из перечисленных требований к электролитическому производству магния указано неверно?

241. Какая электроизоляция предусмотрена при проектировании и строительстве корпусов электролиза при производстве магния?

242. Каким должно быть сопротивление изоляции внутренних стен и колонн электролиза при производстве магния?

243. На каком расстоянии должны располагаться электрические распределительные устройства силовых и осветительных сетей с глухозаземленной нейтралью в электролизных корпусах производства магния от не огражденных шинопроводов и частей электролизеров, находящихся под напряжением постоянного тока?

244. Какое количество ступеней электроизоляции от строительных конструкций корпуса электролиза должны иметь металлические трубопроводы, защитные трубы, короба и бронированные кабели, располагаемые на высоте менее 3,5 м, при производстве магния?

245. Какое из перечисленных требований при хранении магния и его сплавов указано неверно?

246. Какие из перечисленных сведений не должна содержать сопроводительная документация на исходные взрывоопасные и легковоспламеняющиеся порошковые материалы?

247. Какие из перечисленных смесей не допускается применять при производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов, а также электродов для наплавочных работ? Выберите правильный вариант ответа.